**Рубильная машина Gandini Biomatich Line 81**

На измельчители биомассы цена меняется в зависимости от выбранной комплектации. Тип измельчителя: роторный. Производительность данного измельчителя доходит до 15 м3 в час. Данный измельчитель биомасс может справиться с деревьями, ветками и биологическими отходами, диаметр которых не превышает 12 см. Материалы корпуса выполнены из высоко-износостойкой стали шведского производства. Стандартная комплектация доступна в двух исполнениях: навесной – агрегатируется на трактор и автономный - работает от собственного двигателя.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель измельчителя | 81 TPS  1 | 81 MTS  1 |
| Необходимая мощность базового трактора, л.с. | 35-70 | - |
| ВОМ, об/мин | 540 | - |
| Модель двигателя | - | Lombardini LDW 1003 |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 26,5 |
| Количество цилиндров, шт | - | 3 |
| Максимальный диаметр измельчения, см | 12 | |
| Окно подачи, мм | 250х150 | |
| Карданный вал | Наличие | - |
| Количество роликов подачи | 2 (с независимыми гидромоторами) | |
| Поворот желоба 360 градусов | Наличие | |
| Максимальная скорость траспортировки, км/ч | - | 80 |
| Диаметр ротора, мм | 500 | |
| Ширина ротора, мм | 250 | |
| Производительность, м3 | 15 | |
| Регулировка щепы, мм | 6-20 | |
| Количество молотков, шт | 10 | |
| Вес молотка, кг | 2 | |
| Габаритные размеры, см | 180х120х155 | 280x155x175 |
| Вес, кг | 650 | 950 |

**Набор дополнительных опций:**

Усиленный двигатель - Lombardini LDW 1404 - 35,2 л.с.

Дополнительный подающий ролик

Механизм калибровки (изменения размера) выходящей щепы

Компьютеризованная панель для контроля подающей цепи и реверса роликов

Счетчик моточасов

**Рубильная машина Gandini Biomatich Line 85**

На измельчители биомассы цена меняется в зависимости от выбранной комплектации. Тип измельчителя: роторный. Производительность данного измельчителя доходит до 25 м3 в час. Данный измельчитель биомасс может справиться с деревьями, ветками и биологическими отходами, диаметр которых не превышает 14 см. Материалы корпуса выполнены из высоко-износостойкой стали шведского производства. Стандартная комплектация доступна в двух исполнениях: навесной – агрегатируется на трактор и автономный - работает от собственного двигателя.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель измельчителя | 85 TPS  1 | 85 MTS  1 |
| Необходимая мощность базового трактора, л.с. | 50-100 | - |
| ВОМ, об/мин | 540 | - |
| Модель двигателя | - | Lombardini LDW 2204 |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 51 |
| Количество цилиндров, шт | - | 4 |
| Максимальный диаметр измельчения, см | 14 | |
| Окно подачи, мм | 400x200 | |
| Карданный вал | Наличие | - |
| Количество роликов подачи | 2 (с независимыми гидромоторами) | |
| Поворот желоба 360 градусов | Наличие | |
| Максимальная скорость траспортировки, км/ч | - | 80 |
| Диаметр ротора, мм | 500 | |
| Ширина ротора, мм | 400 | |
| Производительность, м3 | 25 | |
| Регулировка щепы, мм | 6-20 | |
| Количество молотков, шт | 15 | |
| Вес молотка, кг | 2 | |
| Габаритные размеры, см | 180x130x155 | 280x185x175 |
| Вес, кг | 1200 | 1450 |

**Набор дополнительных опций:**

Усиленный двигатель - Lombardini LDW 2204 Turbo 64 л.с.

Механизм калибровки (изменения размера) выходящей щепы

Компьютеризованная панель для контроля подающей цепи и реверса роликов

Счетчик моточасов

**Рубильная машина Gandini Biomatich Line 89**

На измельчители биомассы цена меняется в зависимости от выбранной комплектации. Тип измельчителя: роторный. Производительность данного измельчителя доходит до 50 м3 в час. Данный измельчитель биомасс может справиться с деревьями, ветками и биологическими отходами, диаметр которых не превышает 25 см. Материалы корпуса выполнены из высоко-износостойкой стали шведского производства. Стандартная комплектация доступна в двух исполнениях: навесной – агрегатируется на трактор и автономный - работает от собственного двигателя.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель измельчителя | 89 TPS  3 | 89 MTS  3 |
| Необходимая мощность базового трактора, л.с. | 70-140 | - |
| ВОМ, об/мин | 1000 | - |
| Модель двигателя | - | Iveco N45 MST |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 126 |
| Количество цилиндров, шт | - | 4 |
| Максимальный диаметр измельчения, см | 25 | |
| Карданный вал | Наличие | - |
| Количество роликов подачи | 2 (с независимыми гидромоторами) | |
| Поворот желоба 360 градусов | Наличие | |
| Максимальная скорость траспортировки, км/ч | - | 80 |
| Диаметр ротора, мм | 750 | |
| Ширина ротора, мм | 1000 | |
| Производительность, м3 | 20-50 | |
| Регулировка щепы, мм | 6-20 | |
| Количество молотков, шт | 32 | |
| Вес молотка, кг | 2 | |
| Габаритные размеры, см | 550x200x190 | 600x200x190 |
| Вес, кг | 4200 | 7000 |

**Набор дополнительных опций:**

Манипуляторная стрела

Подающий стол с цепью на 4 метра

Радиоуправление

**Рубильная машина Gandini Biomatich Line 91**

На измельчители биомассы цена меняется в зависимости от выбранной комплектации. Тип измельчителя: роторный. Производительность данного измельчителя доходит до 60 м3 в час. Данный измельчитель биомасс может справиться с деревьями, ветками и биологическими отходами, диаметр которых не превышает 30 см. Материалы корпуса выполнены из высоко-износостойкой стали шведского производства. Стандартная комплектация доступна в двух исполнениях: навесной – агрегатируется на трактор и автономный - работает от собственного двигателя.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель измельчителя | 91 TPS  3 | 91 MTS  3 |
| Необходимая мощность базового трактора, л.с. | 90-180 | - |
| ВОМ, об/мин | 1000 | - |
| Модель двигателя | - | Iveco NEF N67MN |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 175 |
| Количество цилиндров, шт | - | 6 |
| Максимальный диаметр измельчения, см | 30 | |
| Карданный вал | Наличие | - |
| Количество роликов подачи | 2 (с независимыми гидромоторами) | |
| Поворот желоба 360 градусов | Наличие | |
| Максимальная скорость траспортировки, км/ч | - | 80 |
| Диаметр ротора, мм | 750 | |
| Ширина ротора, мм | 1200 | |
| Производительность, м3 | 46-60 | |
| Регулировка щепы, мм | 6-20 | |
| Количество молотков, шт | 40 | |
| Вес молотка, кг | 3 | |
| Габаритные размеры, см | 600x220x200 | 650x220x150 |
| Вес, кг | 5000 | 8000 |

**Набор дополнительных опций:**

Манипуляторная стрела

Подающий стол с цепью на 4 метра

Радиоуправление