**Gamma Plus жесткая рама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Кукуруза - Подсолнечник -****Хлопок** | **Свекла - Соя** |
| Кол-во рядов | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 12 | 18 |
| Междурядье, см | 70-75 | 45 |
| Ширина рамы, м | 2,55 | 4,30 | 6,00 | 9,00 | 2,55 | 6,00 | 9,00 |
| Вес нетто, кг | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 700 | 1950 | 2500 |
| Мощность трактора, л.с. | 60 | 80 | 100 | 130 | 70 | 110 | 150 |
| Макс. скорость, км/час | 8-10 |

**Gamma Plus гидравлическая складная рама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Кукуруза-Подсолнечник-****Хлопок** | **Свекла-Соя** |
| Кол-во рядов | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| Междурядье см | 70 - 75 | 45 |
| Транспортная ширина м | 2,55 | 2,55 | 4,00 | 2,55 | 2,55 |
| Рабочая ширина м | 4,20 | 5,70 | 8,70 | 3,60 | 5,40 |
| Вес нетто пустой сеялки кг | 1080 | 1180 | 1320 | 1320 | 2000 |
| Мощность трактора, л.с. | 80\100 | 100 | 120 | 100 | 120 |
| Макс. скорость, км/час | 8-10 |

**Discover**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **6 рядов-****кукуруза****6 рядов-соя** | **6 рядов-****кукуруза****7 рядов-соя** | **8 рядов-****кукуруза****8 рядов-соя** | **8 рядов-****кукуруза****9 рядов-соя** |
| Количество рядов | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Междурядье см | 45-75 | 38-75 | 45-75 | 38-75 |
| Транспортная ширина в закр. виде, м | 2,55 | 2,55 | 3,00 | 3,00 |
| Рабочая ширина м | 4,3 | 4,3 | 6,0 | 6,0 |
| Вес нетто пустой сеялки кг | 1200 | 1300 | 1800 | 1900 |
| Мощность трактора, л с | 90 | 100 | 130 | 140 |
| Макс. скорость, км/ч | 10-12 |

**Sigma 5 жесткая рама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Кукуруза - Подсолнечник - Хлопок** | **Свекла-Соя** |
| Количество рядов | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | 18 |
| Междурядье см | 70-75 | 45 |
| Ширина рамы, м | 2,55/2,70 | 4,30 | 6,00 | 9,00 | 2,55/2,70 | 4,30 | 6,00 | 9,00 |
| Вес нетто, кг | 800 | 1100 | 1550 | 2200 | 1100 | 1500 | 2100 | 3600 |
| Мощн. трактора, лс | 70 | 90 | 110 | 130 | 80 | 110 | 140 | 190 |
| Макс. скорость, км/ч | 10 - 12 |

**Sigma Queen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Кукуруза-****Подсолнечник** | **Свекла-****Соя** |
| Кол-во рядов | 16 | 24 |
| Междурядье, cм | 70 - 75 | 45 - 50 |
| Трансп. ширина м | 3,20 |
| Рабочая ширина м | 12,0 |
| Вес нетто, кг | 4400 | 5400 |
| Мощность трактора, л.с. | 330 | 400 |
| Макс.раб. скорость, км/ч | 10 |

**Sigma QTX**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МОДЕЛЬ** | **Кукуруза-Подсолнечник-****Хлопок** | **Свекла-Соя** |
| Кол-во рядов | 16 | 24 |
| Междурядье, cм | 70 - 75 | 45 - 50 |
| Трансп. ширина м | 4,0 |
| Рабочая ширина м | 12,0 |
| Вес нетто, кг | 8000 | 9000 |
| Мощность трактора, л.с. | 200 | 220 |
| Макс.раб. скорость, км/ч | 10 |

**Sigma QTX minimum till**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МОДЕЛЬ** | **Кукуруза-Подсолнечник-****Хлопок** | **Свекла-Соя** |
| Кол-во рядов | 16 | 24 |
| Междурядье, cм | 70 - 75 | 45 - 50 |
| Трансп. Ширина, м | 4,0 |
| Рабочая ширина м | 12,0 |
| Мощность трактора, л.с. | 300 | 330 |
| Макс.раб. скорость, км/ч | 6 - 10 |

**Sigma King**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Кукуруза-****Подсолнечник** | **Свекла-****Соя** |
| Кол-во рядов | 16 | 24 |
| Междурядье, cм | 70 - 75 | 45 - 50 |
| Трансп. Ширина, м | 4,20 |
| Рабочая ширина м | 12,0 |
| Вес нетто, кг | 9200 | 10200 |
| Мощность трактора, л.с. | 270-280 | 310-330 |
| Макс.раб. скорость, км/ч | 10 |

**Sigma HWS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **Кукуруза-Подсолнечник-****Хлопок** |
| Кол-во рядов | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Междурядье cм | 70-75 |
| Ширина рамы м | 2,8 - 3,0 | 4,5 | 6,0 | 9,5 |
| Вес нетто, кг\* | 1400 | 2100 | 2800 |  |
| Мощность трактора, л.с.\* | 90 | 110 | 140 | 280 |
| Макс. раб. скорость, км/ч | 6-10 |

**Kappa 4SE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **2550** | **3200** | **3700** | **4300** |
| Вес, кг | 550 | 680 | 760 | 880 |
| Ёмкость бункера для семян, л | 540 | 700 | 780 | 940 |
| Ширина захвата, м | 2,45 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Транспортная ширина, м | 2,55 | 3,2 | 3,7 | 4,30 |
| Количество рядов | 18 | 22 | 25 | 28 |
| Междурядье, см | 13,5 | 13,5 | 14,0 | 14,0 |
| Мощность трактора, л.с | 80 | 120 |

**Kappa 4SC/4SF**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **2550** | **3000** | **3700** | **4300** |
| Вес, кг | 730 | 830 | 960 | 1100 |
| Ёмкость бункера для семян, л | 285 | 350 | 420 | 500 |
| Ёмкость бункера удобрения, л | 305 | 370 | 450 | 550 |
| Ширина захвата, м | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Ширина в трансп. положении, м | 2,55 | 3,0 | 3,7 | 4,3 |
| Количество рядов | 19 | 22 | 25 | 28 |
| Междурядье, см | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,0 |
| Мощность трактора, л.с | 80 | 120 |

**KSP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **4000** | **4500** | **5000** | **6000** |
| Вес кг | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Ёмк.бункера семян л | 1000 / 1400 |
| Ширина захвата, м | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 |
| Транспортная ширина, м | 2,50 |
| Количество рядов | 32 | 32 - 37 | 40 | 40 - 46 |
| Междурядье, см | 12,5 | 14,0-12,5 | 12,5 | 14,5-12,5 |
| Мощность трактора, л.с | 120 | 180/200 |

**Thema жесткая рама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Кукуруза-Подсолнечник-Хлопок** | **Свекла-Соя** |
| Кол-во рядов | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 12 | 18 |
| Междурядье см | 70-75-80 | 45-50 |
| Ширина рамы м | 2,00 | 3,40 | 5,00 | 6,80 | 9,30 | 2,55 | 3,40 | 6,80 | 9,30 |
| Кол-во пропол. секций | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 5 | 7 | 13 | 19 |
| Вес нетто, кг | 450 | 650 | 800 | 1200 | 1800 | 500 | 600 | 1500 | 2300 |
| Мин.мощность трактора, лс | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 50 | 70 | 120 | 180 |
| Maкс. скорость работы | 10 |

**Thema Queen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Кукуруза-****Подсолнечник- хлопок** | **свекла-соя** |
| Кол-во рядов | 16 | 24 |
| Междурядье, см | 70-75 | 45-50 |
| Ширина рамы, м | 12,0 |
| Количество пропол. секций | 17 | 25 |
| Вес нетто, кг | 3700 | 4300 |
| Мин.мощность трактора | 270-300 | 300-330 |
| Maкс. скорость работы | 10 |

**Thema King**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **кукуруза-****подсолнечник- хлопок** | **свекла-соя** |
| Кол-во рядов | 16 | 24 |
| Междурядье, см | 70-75 | 45-50 |
| Ширина рамы, м | 12,0 |
| Кол-во прополоч. секций | 17 | 25 |
| Вес нетто, кг | 8200 | 8800 |
| Мин.мощность трактора | 250-280 | 280-300 |
| Maкс. скорость работы | 10 |

**Calibra однострочный высев**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **2 секц** | **4 секц** | **6 секц** | **9 секц** | **12 секц** |
| Ширина рамы, м | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 3,20 | 5,00 |
| Глубина, см | 180 |
| Мин.мощность трактора, лс | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 |
| Скорость км/час | 6 |

**Calibra twin**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **2 секции** | **4 секции** | **6 секции** | **9 секций** | **12 секц** |
| Ширина рамы м | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 3,20 | 5,00 |
| Глубина cм | 180 |
| Мин. мощность трактора лс | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 |
| Скорость км/ч | 6 |

**Calibra tris**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **2 Секции** | **4 Секции** | **6 Секции** | **9 Секции** | **12 Секц** |
| Ширина рамы м | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 3,20 | 5,00 |
| Глубина cм | 180 |
| Мин. мощность трактора HP | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 |
| Скорость km/h | 6 |

**Calibra slim**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **2 Секц.** | **4 Секц.** | **6 Секц.** | **9 Секц.** | **12 Секц.** |
| Ширина рамы м | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Глубина cм | 180 |
| Мин. мощность трактора HP | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 |
| Скорость km/h | 6 |

**Calibra tandem**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **2 секции** | **4 секции** | **6 секции** | **9 секции** | **12 секц.** |
| Ширина рамы, м | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 3,20 | 5,00 |
| Глубина, см | 2300 |
| Мин.мощность трактора, лс | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 |
| Скорость, км/час | 6 |