**Рубильная машина Gandini Energy Line 23/42**

На рубильные машины цена меняется в зависимости от выбранной комплектации. Тип измельчителя: барабанный. Производительность данного измельчителя доходит до 15 м3 в час. Данный измельчитель древесины может справиться с деревьями и ветками, диаметр которых не превышает 23 см. Материалы корпуса выполнены из высоко-износостойкой стали шведского производства. Стандартная комплектация доступна в двух исполнениях: навесной – агрегатируется на трактор и автономный - работает от собственного двигателя.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель измельчителя | 23/42 TPS  1 | 23/42 MTS  1 |
| Необходимая мощность базового трактора, л.с. | 50-80 | - |
| ВОМ, об/мин | 1000 | - |
| Модель двигателя | - | Lombardini LDW 2204 Turbo |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 64 |
| Количество цилиндров, шт | - | 4 |
| Максимальный диаметр измельчения, см | 23 | |
| Окно подачи, мм | 250х500 | |
| Карданный вал | Наличие | - |
| Количество роликов подачи | 2 (с независимыми гидромоторами) | |
| Поворот желоба 360 градусов | Наличие | |
| Максимальная скорость траспортировки, км/ч | - | 80 |
| Диаметр барабана, мм | 400 | |
| Ширина барабана, мм | 500 | |
| Производительность, м3 | 10-15 | |
| Регулировка щепы, мм | 6-20 | |
| Габаритные размеры, см | 230x180x260 | 340x230x260 |
| Вес, кг | 1400 | 2500 |

**Набор дополнительных опций:**

Усиленный двигатель - Detroit VM D704 TE2 - 83 л.с.

Дополнительный подающий ролик

Механизм калибровки (изменения размера) выходящей щепы

**Рубильная машина Gandini Energy Line 30/60**

На рубильные машины цена меняется в зависимости от выбранной комплектации. Тип измельчителя: барабанный. Производительность данного измельчителя доходит до 25 м3 в час. Данный измельчитель древесины может справиться с деревьями и ветками, диаметр которых не превышает 30 см. Материалы корпуса выполнены из высоко-износостойкой стали шведского производства. Стандартная комплектация доступна в двух исполнениях: навесной – агрегатируется на трактор и автономный - работает от собственного двигателя.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель измельчителя | 30/60 TPS  2 | 30/60 MTS  2 |
| Необходимая мощность базового трактора, л.с. | 70-130 | - |
| ВОМ, об/мин | 1000 | - |
| Модель двигателя | - | Iveco N45 MST |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 126 |
| Количество цилиндров, шт | - | 4 |
| Максимальный диаметр измельчения, см | 30 | |
| Окно подачи, мм | 300x600 | |
| Карданный вал | Наличие | - |
| Количество роликов подачи | 2 (с независимыми гидромоторами) | |
| Поворот желоба 360 градусов | Наличие | |
| Максимальная скорость траспортировки, км/ч | - | 80 |
| Диаметр барабана, мм | 450 | |
| Ширина барабана, мм | 600 | |
| Производительность, м3 | 18-25 | |
| Регулировка щепы, мм | 6-20 | |
| Габаритные размеры, см | 260x180x280 | 360x230x260 |
| Вес, кг | 1600 | 2700 |

**Набор дополнительных опций:**

Дополнительный подающий ролик

Механизм калибровки (изменения размера) выходящей щепы

Радиоуправление

**Рубильная машина Gandini Energy Line 40/75**

На рубильные машины цена меняется в зависимости от выбранной комплектации. Тип измельчителя: барабанный. Производительность данного измельчителя доходит до 40 м3 в час. Данный измельчитель древесины может справиться с деревьями и ветками, диаметр которых не превышает 40 см. Материалы корпуса выполнены из высоко-износостойкой стали шведского производства. Стандартная комплектация доступна в двух исполнениях: навесной – агрегатируется на трактор и автономный - работает от собственного двигателя.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель измельчителя | 40/75 TPS  2 | 40/75 MTS  2 |
| Необходимая мощность базового трактора, л.с. | 120-200 | - |
| ВОМ, об/мин | 1000 | - |
| Модель двигателя | - | Iveco NEF N67MN |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 175 |
| Количество цилиндров, шт | - | 5 |
| Максимальный диаметр измельчения, см | 40 | |
| Окно подачи, мм | 400x750 | |
| Карданный вал | Наличие | - |
| Количество роликов подачи | 2 (с независимыми гидромоторами) | |
| Поворот желоба 360 градусов | Наличие | |
| Максимальная скорость траспортировки, км/ч | - | 80 |
| Диаметр барабана, мм | 600 | |
| Ширина барабана, мм | 750 | |
| Производительность, м3 | 30-40 | |
| Регулировка щепы, мм | 6-30 | |
| Габаритные размеры, см | 300x230x300 | 550x240x290 |
| Вес, кг | 3800 | 8000 |

**Набор дополнительных опций:**

Усиленный двигатель - Iveco NEF N67 ENT - 246 л.с.

Усиленный двигатель - Scania DC09 72A - 320 л.с.

Механизм калибровки (изменения размера) выходящей щепы

Радиоуправление

**Рубильная машина Gandini Energy Line 50/75**

На рубильные машины цена меняется в зависимости от выбранной комплектации. Тип измельчителя: барабанный. Производительность данного измельчителя доходит до 120 м3 в час. Данный измельчитель древесины может справиться с деревьями и ветками, диаметр которых не превышает 40 см. Материалы корпуса выполнены из высоко-износостойкой стали шведского производства. Стандартная комплектация доступна в двух исполнениях: навесной – агрегатируется на трактор и автономный - работает от собственного двигателя.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель измельчителя | 50/75 TPS  4 | 50/75 MTS  4 |
| Необходимая мощность базового трактора, л.с. | 150-320 | - |
| ВОМ, об/мин | 1000 | - |
| Модель двигателя | - | Scania DC09 72A |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 487 |
| Количество цилиндров, шт | - | 5 |
| Максимальный диаметр измельчения, см | 50 | |
| Окно подачи, мм | 500x750 | |
| Карданный вал | Наличие | - |
| Количество роликов подачи | 2 (с независимыми гидромоторами) | |
| Поворот желоба 360 градусов | Наличие | |
| Максимальная скорость траспортировки, км/ч | - | 80 |
| Диаметр барабана, мм | 7500 | |
| Ширина барабана, мм | 1000 | |
| Производительность, м3 | 60-120 | |
| Регулировка щепы, мм | 6-30 | |
| Габаритные размеры, см | 350x230x300 | 650x245x300 |
| Вес, кг | 5100 | 12000 |

**Набор дополнительных опций:**

Механизм калибровки (изменения размера) выходящей щепы

Радиоуправление