**Измельчитель древесины Gandini Chipper Line 150**

На измельчитель древесины цена меняется в зависимости от выбранной комплектации. Тип измельчителя: дисковый. Производительность данного измельчителя доходит до 9 м3 в час. Данный измельчитель древесины может справиться с деревьями и ветками, диаметр которых не превышает 15 см. Материалы корпуса выполнены из высоко-износостойкой стали, шведского производства. Стандартная комплектация доступна в двух исполнениях: навесной – агрегатируется на трактор и автономный - работает от собственного двигателя.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель измельчителя | 150 TPS1 | 150 MTS1 |
| Необходимая мощность базового трактора, л.с. | 25-50 | - |
| ВОМ, об/мин | 540 | - |
| Модель двигателя | - | Lombardini 9 LD 625/2 |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 25,5 |
| Количество цилиндров, шт | - | 2 |
| Максимальный диаметр измельчения, см | 15 |
| Окно подачи, мм | 150x150 |
| Карданный вал | Наличие | - |
| Количество роликов подачи | 2 (с независимыми гидромоторами) |
| Поворот желоба 360 градусов | Наличие |
| Максимальная скорость траспортировки, км/ч | - | 80 |
| Диаметр диска, мм | 600 |
| Количество ножей на диске | 3 |
| Толщина ножей, мм | 25 |
| Производительность, тонн/час (м3) | 3 (9) |
| Регулировка щепы, мм | 10-13 |
| Габаритные размеры, см | 185х115x130 | 215х125х135 |
| Вес, кг | 360 | 650 |

**Набор дополнительных опций:**

Усиленный двигатель - Lombardini 11 LD 626/3 - 35 л.с.

Спаренные колеса (для моделей версии MTS)

Счетчик моточасов

Механизм регулировки скорости подачи

Сельскохозяйственное шасси – 40 км/ч (для моделей версии TPS)

**Измельчитель древесины Gandini Chipper Line 170**

На измельчитель древесины цена меняется в зависимости от выбранной комплектации. Тип измельчителя: дисковый. Производительность данного измельчителя доходит до 12 м3 в час. Данный измельчитель древесины может справиться с деревьями и ветками, диаметр которых не превышает 17 см. Материалы корпуса выполнены из высоко-износостойкой стали шведского производства. Стандартная комплектация доступна в двух исполнениях: навесной – агрегатируется на трактор и автономный - работает от собственного двигателя.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель измельчителя | 170 TPS2 | 170 MTS2 |
| Необходимая мощность базового трактора, л.с. | 35-70 | - |
| ВОМ, об/мин | 540 | - |
| Модель двигателя | - | Lombardini 11 LD 626/3 |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 35 |
| Количество цилиндров, шт | - | 3 |
| Максимальный диаметр измельчения, см | 17 |
| Окно подачи, мм | 170x170 |
| Карданный вал | Наличие | - |
| Количество роликов подачи | 2 (с независимыми гидромоторами) |
| Поворот желоба 360 градусов | Наличие |
| Максимальная скорость траспортировки, км/ч | - | 80 |
| Диаметр диска, мм | 680 |
| Количество ножей на диске | 3 |
| Толщина ножей, мм | 25 |
| Производительность, тонн/час (м3) | 4 (12) |
| Регулировка щепы, мм | 10-13 |
| Габаритные размеры, см | 185х125x150 | 270х120х150 |
| Вес, кг | 550 | 750 |

**Набор дополнительных опций:**

Усиленный двигатель - Lombardini LDW 1603 - 40 л.с.

Спаренные колеса (для моделей версии MTS)

Счетчик моточасов

Механизм регулировки скорости подачи

Сельскохозяйственное шасси – 40 км/ч (для моделей версии TPS)

**Измельчитель древесины Gandini Chipper Line 200**

На измельчитель древесины цена меняется в зависимости от выбранной комплектации. Тип измельчителя: дисковый. Производительность данного измельчителя доходит до 15 м3 в час. Данный измельчитель древесины может справиться с деревьями и ветками, диаметр которых не превышает 20 см. Материалы корпуса выполнены из высоко-износостойкой стали шведского производства. Стандартная комплектация доступна в двух исполнениях: навесной – агрегатируется на трактор и автономный - работает от собственного двигателя.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель измельчителя | 200 TPSC:\Documents and Settings\klyapin\Рабочий стол\Новые КП\Контент для дилеров\Gandini Meccanica (Дробилки, измельчители, рубильные машины)\Измельчители древесины\3. Измельчитель древесины Gandini Chipper 200 TPS.jpg | 200 MTSC:\Documents and Settings\klyapin\Рабочий стол\Новые КП\Контент для дилеров\Gandini Meccanica (Дробилки, измельчители, рубильные машины)\Измельчители древесины\3. Измельчитель древесины Gandini Chipper 200 MTS.jpg |
| Необходимая мощность базового трактора, л.с. | 40-70 | - |
| ВОМ, об/мин | 540 | - |
| Модель двигателя | - | Lombardini LDW 1603 |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 40 |
| Количество цилиндров, шт | - | 3 |
| Максимальный диаметр измельчения, см | 20 |
| Окно подачи, мм | 200x200 |
| Карданный вал | Наличие | - |
| Количество роликов подачи | 2 (с независимыми гидромоторами) |
| Поворот желоба 360 градусов | Наличие |
| Максимальная скорость траспортировки, км/ч | - | 80 |
| Диаметр диска, мм | 700 |
| Количество ножей на диске | 3 |
| Толщина ножей, мм | 25 |
| Производительность, тонн/час (м3) | 5 (15) |
| Регулировка щепы, мм | 10-13 |
| Габаритные размеры, см | 210х140x175 | 300x180x170 |
| Вес, кг | 730 | 1000 |

**Набор дополнительных опций:**

Усиленный двигатель - Lombardini LDW 2204 - 51 л.с.

Спаренные колеса (для моделей версии MTS)

Счетчик моточасов

Механизм регулировки скорости подачи

Сельскохозяйственное шасси – 40 км/ч (для моделей версии TPS)

**Измельчитель древесины Gandini Chipper Line 09**

На измельчитель древесины цена меняется в зависимости от выбранной комплектации. Тип измельчителя: дисковый. Производительность данного измельчителя доходит до 21 м3 в час. Данный измельчитель древесины может справиться с деревьями и ветками, диаметр которых не превышает 25 см. Материалы корпуса выполнены из высоко-износостойкой стали шведского производства. Стандартная комплектация доступна в двух исполнениях: навесной – агрегатируется на трактор и автономный - работает от собственного двигателя.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель измельчителя | 09 TPSC:\Documents and Settings\klyapin\Рабочий стол\Новые КП\Контент для дилеров\Gandini Meccanica (Дробилки, измельчители, рубильные машины)\Измельчители древесины\4. Измельчитель древесины Gandini Chipper 09 TPS.jpg | 09 MTSC:\Documents and Settings\klyapin\Рабочий стол\Новые КП\Контент для дилеров\Gandini Meccanica (Дробилки, измельчители, рубильные машины)\Измельчители древесины\4. Измельчитель древесины Gandini Chipper 09 MTS.jpg |
| Необходимая мощность базового трактора, л.с. | 50-100 | - |
| ВОМ, об/мин | 1000 | - |
| Модель двигателя | - | Lombardini LDW 1603 |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 40 |
| Количество цилиндров, шт | - | 4 |
| Максимальный диаметр измельчения, см | 25 |
| Окно подачи, мм | 300x270 |
| Карданный вал | Наличие | - |
| Количество роликов подачи | 2 (с независимыми гидромоторами) |
| Поворот желоба 360 градусов | Наличие |
| Максимальная скорость траспортировки, км/ч | - | 80 |
| Диаметр диска, мм | 845 |
| Количество ножей на диске | 3 |
| Толщина ножей, мм | 30 |
| Производительность, тонн/час (м3) | 5-7 (15-21) |
| Регулировка щепы, мм | 10-13 |
| Габаритные размеры, см | 230x165x230 | 270x180x230 |
| Вес, кг | 1000 | 1500 |

**Набор дополнительных опций:**

Усиленный двигатель - Lombardini LDW 2204 Turbo - 64 л.с.

Усиленный двигатель - Detroit VM D704 TE2 - 83 л.с.

Спаренные колеса (для моделей версии MTS)

Счетчик моточасов

Механизм регулировки скорости подачи

Сельскохозяйственное шасси – 40 км/ч (для моделей версии TPS)

**Измельчитель древесины Gandini Chipper Line 13**

На измельчитель древесины цена меняется в зависимости от выбранной комплектации. Тип измельчителя: дисковый. Производительность данного измельчителя доходит до 30 м3 в час. Данный измельчитель древесины может справиться с деревьями и ветками, диаметр которых не превышает 28 см. Материалы корпуса выполнены из высоко-износостойкой стали шведского производства. Стандартная комплектация доступна в двух исполнениях: навесной – агрегатируется на трактор и автономный - работает от собственного двигателя.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель измельчителя | 13 TPSC:\Documents and Settings\klyapin\Рабочий стол\Новые КП\Контент для дилеров\Gandini Meccanica (Дробилки, измельчители, рубильные машины)\Измельчители древесины\4. Измельчитель древесины Gandini Chipper 09 TPS.jpg | 13 MTSC:\Documents and Settings\klyapin\Рабочий стол\Новые КП\Контент для дилеров\Gandini Meccanica (Дробилки, измельчители, рубильные машины)\Измельчители древесины\4. Измельчитель древесины Gandini Chipper 09 MTS.jpg |
| Необходимая мощность базового трактора, л.с. | 60-120 | - |
| ВОМ, об/мин | 1000 | - |
| Модель двигателя | - | Detroit VM D704 TE2 |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 83 |
| Количество цилиндров, шт | - | 4 |
| Максимальный диаметр измельчения, см | 28 |
| Окно подачи, мм | 300x280 |
| Карданный вал | Наличие | - |
| Количество роликов подачи | 2 (с независимыми гидромоторами) |
| Поворот желоба 360 градусов | Наличие |
| Максимальная скорость траспортировки, км/ч | - | 80 |
| Диаметр диска, мм | 845 |
| Количество ножей на диске | 3 |
| Толщина ножей, мм | 35 |
| Производительность, тонн/час (м3) | 8-10 (24-30) |
| Регулировка щепы, мм | 10-13 |
| Габаритные размеры, см | 230x165x230 | 300x180x230 |
| Вес, кг | 1200 | 2000 |

**Набор дополнительных опций:**

Спаренные колеса (для моделей версии MTS)

Счетчик моточасов

ВОМ - 540 об/мин

Сельскохозяйственное шасси – 40 км/ч (для моделей версии TPS)

**Измельчитель древесины Gandini Chipper Line 35**

На измельчитель древесины цена меняется в зависимости от выбранной комплектации. Тип измельчителя: дисковый. Производительность данного измельчителя доходит до 150 м3 в час. Данный измельчитель древесины может справиться с деревьями и ветками, диаметр которых не превышает 38 см. Материалы корпуса выполнены из высоко-износостойкой стали шведского производства. Стандартная комплектация доступна в двух исполнениях: навесной – агрегатируется на трактор и автономный - работает от собственного двигателя.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель измельчителя | 35 TPS**6** | 35 MTS**6** |
| Необходимая мощность базового трактора, л.с. | 140-250 | - |
| ВОМ, об/мин | 1000 | - |
| Модель двигателя | - | Iveco NEF N67 ENT  |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 246 |
| Количество цилиндров, шт | - | 6 |
| Максимальный диаметр измельчения, см | 38 |
| Окно подачи, мм | 370х360 |
| Карданный вал | Наличие | - |
| Количество роликов подачи | 2 (с независимыми гидромоторами) |
| Поворот желоба 360 градусов | Наличие |
| Максимальная скорость траспортировки, км/ч | - | 80 |
| Диаметр диска, мм | 1265 |
| Количество ножей на диске | 3 |
| Толщина ножей, мм | 35 |
| Производительность, тонн/час (м3) | 30-50 (90-150) |
| Регулировка щепы, мм | 15-20-30 |
| Габаритные размеры, см | 234x225x280 | 470x240x300 |
| Вес, кг | 3100 | 5800 |

**Набор дополнительных опций:**

Радиоуправление (для обеих версий)