**Измельчитель пней Gandini Castor 72 TPS**



**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Мощность базового трактора, л.с. от | 25 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Карданный вал | Есть |
| Диаметр режущей головки без ножей, мм | 440 |
| Диаметр режущей головки с ножами, мм | 500 |
| Ширина среза, мм | 60 |
| Количество ножей | 10 |
| Высота среза от земли, мм | 600 |
| Глубина среза от земли, мм | 300 |
| Диаметр пня, мм | Без лимита |
| Габаритные размеры, см | 160х80х160 |
| Вес, кг | 450 |

**Измельчитель пней Gandini Castor 72 Hydro**



**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество ножей | 10 |
| Диаметр диска без ножей, мм | 440 |
| Диаметр с ножами, мм | 500 |
| Рабочая ширина диска, мм | 60 |
| Максимальное углубление среза от уровня земли, см | 30 |
| Габаритные размеры, см | 55х45х80 |
| Вес, кг | 150 |